// CONFIG SCCP

telephony-service

no auto-reg-ephone

max-ephones **5**

max-dn **5**

ip source-address **10.0.249.222** port **2000**

system message DAIHOCDALAT

max-conferences 8 gain -6

transfer-system full-consult

create cnf-files version-stamp Jan 01 2002 00:00:00

!

!

ephone-dn 1

number **1001**

label **dlu01**

description **dlu01**

name **dlu01**

!

!

ephone-dn 2

number **1002**

label **dlu02**

description **dlu02**

name **dlu02**

!

!

ephone 1

device-security-mode none

mac-address 0000.AAAA.1001

button 1:1

!

!

!

ephone 2

device-security-mode none

mac-address 0000.AAAA.1002

button 1:2

!

!

//CONFIG SIP

voice service voip

sip

registrar server

!

!

voice register global

mode cme

source-address 10.0.249.222 port 5060

max-dn 5

max-pool 5

authenticate register

authenticate realm all

create profile sync 0002254393144206

auto-register

!

!

voice register dn 1

number **2003**

name **dlu03**

label **dlu03**

!

voice register dn 2

number **2004**

name **dlu04**

label **dlu04**

!

voice register pool 1

id mac 0000.AAAA.2003

number 1 dn 1

username **2003** password **2003**

codec g711ulaw

!

voice register pool 2

id mac 0000.AAAA.2004

number 1 dn 2

username **2004** password **2004**

codec g711ulaw